**WYMAGANIA OFERTOWE wg**

REGULAMINU

**określającego sposób postępowania przetargowego oraz zawierania umów
na dostawy, usługi i roboty budowlane
w „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o.**

**(nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych)**

**EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)**

**UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW**

**zaprasza do składania ofert w postępowaniu 12\_2020 o:**

**zakup i dostawa nowego pojazdu szynowego – drogowego do prowadzenia prac manewrowych na terenie spółki**

**Podstawowe wymagania ofertowe:**

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące parametry techniczne i użytkowe:
2. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, przygotowane do eksploatacji.
3. Parametry pojazdu:
4. możliwość poruszania się po torach (1 435 - 1520 mm), drogach i terenach nieutwardzonych,
5. dopuszczenie do eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego,
6. pojazd powinien posiadać homologację drogową, uprawniającą do poruszania się po drogach publicznych,
7. silnik sześciocylindrowy,
8. moment obrotowy min. 670 Nm,
9. skrzynia biegów 40/40, 0,3 – 40 km/h (lub inna)
10. min. masa holowanego taboru 300 ton,
11. max. masa holowanego taboru 800 ton.
12. Wyposażenie pojazdu:
	1. kabina operatora wyposażona w klimatyzacje i nagrzewnicę (kabina homologowana na dwie osoby z obustronnym wejściem do kabiny),
	2. elektroniczna zmiana kierunku jazdy przód – tył,
	3. komputer pokładowy z 5,6 calowym (lub innym) ekranem TFE wyświetlający prędkości obrotowe silnika, prędkości pojazdu, aktualny bieg główny, ciśnienie robocze w zbiornikach pneumatyki kolejowej, komunikaty niskiego ciśnienia pneumatyki kolejowej, czasu pracy, przejechanego dystansu, zużyci paliwa, temperatury oraz aktywnego informowania o statusie pojazdu,
	4. koła prowadzące pojazd po torach,
	5. jezdne sprzęgło hydrauliczne tarczowe pozwalające na płynne ruszanie pojazdu pod dużym obciążeniem,
	6. trudnościeralne opony przemysłowe, odporne na uszkodzenia (wzmacniane metalową siatką),
	7. system blokady kierownicy podczas pracy na torze kolejowym,
	8. układ unoszenia i opuszczania kół prowadzących na wysokość 10 cm podczas jazdy pojazdu umożliwiający ominięcie urządzeń kolejowych,
	9. układ automatycznego, stałego docisku rolek prowadzących uniemożliwiających wykolejenie się pojazdu sterowany zaworami proporcjonalnymi,
	10. układ hydrauliczny do podnoszenia i opuszczania rolek kolejowych sterowany z kabiny,
	11. układ sprzęgowy przedni - zderzaki o dużym polu roboczym absorbujące siłę uderzenia oraz proste złącze do zaczepiania wagonów na hak UIC,
	12. układ pociągowy tylny – sprzęg samoczynny SA-3
	13. pneumatyczny system hamulca kolejowego wraz z wydajną sprężarką i zbiornikami powietrza,
	14. dodatkowe obciążenie (balast),
	15. system wkolejania się rolek prowadzących w tor kolejowy wraz ze wsparciem kamer bez ingerencji osób trzecich,
	16. lampy robocze przód i tył,
	17. podwyższone położenie lamp oświetlenia przedniego,
	18. lampy ostrzegawcze obustronne dachowe,
	19. sygnały ostrzegawcze zgodne z wymogami kolejowymi,
	20. przestawny układ rolek prowadzących w zakresie 1435 – 1520 mm.
	21. system odwadniania układu pneumatycznego hamulców
	22. lokotraktor musi być wyposażony w wałek napędowy do maszyn rolniczych i inne podłączenia zapewniające jego pełne wykorzystanie jako traktor do podłączenia m.in. takich urządzeń jak:  osprzęt do odśnieżania torów, koszenia trawy wzdłuż torowiska, osprzęt do oprysków traw wzdłuż torów
	23. łączność kolejowa (stacjonarne radio typu Pyrlandia)
13. Wykonawca winien załączyć do oferty dokument opisujący parametry techniczne.
14. Wykonawca na swój koszt przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia dla osób wskazanych przez zamawiającego.
15. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym staraniem i na własne ryzyko i koszt (wraz z rozładunkiem) do siedziby Zamawiającego
16. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 12 miesięcy.
17. Wykonawca dostarczy sporządzone w języku polskim: kartę gwarancyjną, dokumentację techniczną – ruchową (DTR), certyfikaty zgodności, certyfikaty zgodności CE i inne dokumenty, które otrzyma od producenta konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu mowy i eksploatacji oraz zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych oraz dokument odbioru urządzeń przez TDT - jeżeli jest wymagany.
18. Termin realizacji zamówienia: max. do 31.12.2020r.

**Opis sposobu przygotowania oferty**.

1. **Wymagania podstawowe:**
2. każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
3. Dostawca może dokonać wizji lokalnej
4. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy,
5. upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Dostawcy (z odpisu z właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radę prawnego albo adwokata kopię dokumentu, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty.
6. wzory dokumentów dołączonych powinny zostać wypełnione, podpisane zgodnie
z pełnomocnictwem i dołączone do oferty,
7. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. **Forma oferty:**
9. oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, którego prawidłowość zobowiązany jest poświadczyć Dostawca,
10. oferta musi zawierać ceny usług w PLN netto ,
11. wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Dostawcę na uprzednio wpisany przez niego tekst powinny być opatrzone data ich dokonania i podpisami złożonymi przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy, zgodnie z zasadami jego reprezentacji,
12. dokumenty, jakie załączane są do oferty, powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy (zgodnie z zasadami jego reprezentacji), radcę prawnego lub adwokata,
13. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Dostawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości,
14. **Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu w siedzibie firmy Euroterminal Sławków Sp. z o.o. ul. Groniec 1, w nieprzekraczalnym **terminie do 30.06.2020r.**

Wszelkie dokumenty muszą być podpisane zgodnie z pełnomocnictwem.

Wszelkie zapytania należy kierować do:

1) Pana Adama Kuczka a.kuczek@euterminal.pl tel. 695 746 712

2) Pana Krzysztofa Górnego na adres e-mail: k.gorny@euterminal.pl, tel.607 464 052

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami/firmami, które złożyły ofertę.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnej ze złożonych ofert.