1. **Podstawowy zakres postępowania**:

Remont nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w lokalizacji:

- lokalizacja: działki nr 213/61 oraz 1071/14, obejmującego drogę wjazdową do nastawni CSR-1 obejmujący główny ciąg komunikacyjny na terenie zakładu,



Wymagania:

1. przejazd obejmuje tory nr: 300; 330; 1; 201a; 204c; 203a,
2. rodzaj proponowanej nawierzchni na przejazdach wykonany w technologii bezpodsypkowej,
3. szerokość pasa jezdni - zwiększenie do 7,5 m (obecnie około 7m),
4. przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie,
5. przygotowanie przelotów dla sieci elektrycznej i teletechnicznej zarówno wzdłuż jak i w szerz przejazdu dla potrzeb zabudowy systemu zabezpieczenia przejazdu wymaganego do kategorii A z pięcioma rogatkami,
6. Nawierzchnia drogowa spełniająca wymagania ruchu ciężarowego dużego natężenia,
7. zakres wymiany nawierzchni drogowej obejmuje pas pomiędzy torami oraz po 4 metry poza skrajny tor licząc od szyn skrajnych,
8. w demontowanych odcinkach torów należy przewidzieć wymianę szyn oraz akcesoriów kolejowych na nowe (utylizacja podkładów w ramach oferty)
9. jeżeli technologia tego wymaga wydłużonego podbicia toru poza zakres przejazdu należy przewidzieć również wymianę podkładów na tym odcinku